Ревизия А от 06.12.2021

Таблица 1 – Ведомость отделки помещений

| Наименование  или номер  помещения | Вид отделки элементов интерьеров | | | | | | | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потолок | Площадь, м2 | Стены и перегородки | Площадь, м2 | Колонны | Площадь, м2 | Низ стен и перегородок | Площадь, м2 |  |
| 101  Производствен-ное помещение | Монолитный железобетон,  Затирка,  Грунтовка,  АКЗ\* (учтено в комплекте КЖ). | 1064,60 | Монолитный железобетон,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  АКЗ | 72,50 | Монолитный железобетон,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  АКЗ | 140,00 | - | - |  |
| 102  ЦПУ | Монолитный железобетон,  Подвесной сейсмостойкий потолок по типу Seismic Rx Armstrong | 49,01 | Монолитный железобетон,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 59,60 | Монолитный железобетон,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 2,22 | Плинтус МДФ крашеный, м | 28,4 |  |
| ГКЛВО,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 52,87 |
| 103  ПВК | Монолитный железобетон,  Затирка,  Грунтовка,  Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской (2 слоя) | 103,25 | Монолитный железобетон,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 194,76 | Монолитный железобетон,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 19,72 | - | - |  |
| Монолитный железобетон,  минераловатная плита ППЖ-180 (НГ) 80 мм, Армированные цементно-минеральные плиты по металлическому каркасу,  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 24,54 |
| 104  Помещение насосной установки | Сэндвич-панель с заполнением из минеральной ваты по металлокаркасу | - | Монолитный железобетон,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 8,70 | - | - | - | - |  |
| 105  Лестничная клетка | Сэндвич-панель с заполнением из минеральной ваты по металлокаркасу | - | ГКЛВО,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 12,9 | - | - | - | - |  |
| 106  Тамбур | Монолитный железобетон,  Подвесной сейсмостойкий потолок по типу Seismic Rx Armstrong | 3,99 | Монолитный железобетон,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 7,8 | Монолитный железобетон,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 1,8 | Плинтус МДФ крашеный, м | 6,4 |  |
| ГКЛВО,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 11,22 |
| 107  Лестничная клетка | Монолитный железобетон,  Затирка,  Грунтовка,  Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской (2 слоя) | 33,48 | Монолитный железобетон,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 51,60 | Монолитный железобетон,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 143,36 | - | - |  |
| ГКЛВО,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 12,9 |
| 108  Сан.узел | Монолитный железобетон,  Подвесной сейсмостойкий потолок по типу Seismic Rx Armstrong | 4,28 | Монолитный железобетон,  Затирка цементно-песчаной смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 4,59 | - | - | - | - |  |
| ГКЛВО,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 22,82 |
| 201  Производствен-ное помещение | Монолитный железобетон,  Затирка,  Грунтовка,  АКЗ | 2964,63 | - | - | Монолитный железобетон,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  АКЗ | 140,00 | Монолитный железобетон балок и площадки на отм.+9,000,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  АКЗ | 1048,20 |  |
| 202  ЭП | Монолитный железобетон,  Затирка,  Грунтовка,  Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской (2 слоя) | 53,83 | ГКЛВО,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 63,37 | Монолитный железобетон,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 11,6 | - | - |  |
| 203  ИБП | Монолитный железобетон,  Затирка,  Грунтовка,  Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской (2 слоя) | 39,38 | ГКЛВО,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 50,81 | Монолитный железобетон,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 11,6 | - | - |  |
| 204  Помещение коммутационного центра | Монолитный железобетон,  Затирка,  Грунтовка,  Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской (2 слоя) | 18,07 | ГКЛВО,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 89,71 | - | - | - | - |  |
| 205  Помещение модулей пожаротушения | Монолитный железобетон,  Затирка,  Грунтовка,  Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской (2 слоя) | 21,15 | ГКЛВО,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 86,19 | Монолитный железобетон,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 8,70 | - | - |  |
| 206  Коридор | Монолитный железобетон,  Подвесной потолок по типу Armstrong | 12,06 | ГКЛВО,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 24,06 | Монолитный железобетон,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 5,40 | Плинтус МДФ крашеный, м | 15,42 |  |
| 301  Производствен-ное помещение | Монолитный железобетон,  Затирка,  Грунтовка,  АКЗ | 739,12 | - | - | Монолитный железобетон,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  АКЗ | 50,40 | - | - |  |
| 302  Производствен-ное помещение | Монолитный железобетон,  Затирка,  Грунтовка,  АКЗ | 418,72 | - | - | - | - | - | - |  |
| 303  Производствен-ное помещение | Монолитный железобетон,  Затирка,  Грунтовка,  АКЗ | 1387,96 | ГКЛВО,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 92,28 | Монолитный железобетон,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  АКЗ | 78,40 | - | - |  |
| 304  Электропункт | Монолитный железобетон,  Затирка,  Грунтовка,  Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской (2 слоя) | 81,97 | ГКЛВО,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 90,25 | Монолитный железобетон,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 20,3 | - | - |  |
| 305  Контроллерная | Монолитный железобетон,  Подвесной потолок по типу Armstrong | 60,21 | ГКЛВО,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 28,77 | Монолитный железобетон,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 13,28 | - | - |  |
| 306  РУ | Монолитный железобетон,  Затирка,  Грунтовка,  Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской (2 слоя) | 39,67 | ГКЛВО,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 95,14 | - | - | - | - |  |
| 307  Трансформатор-ная камера №1 | Монолитный железобетон,  Затирка,  Грунтовка,  Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской (2 слоя) | 27,08 | ГКЛВО,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 49,12 | Монолитный железобетон,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 5,55 | - | - |  |
| 308  Трансформатор-ная камера №1 | Монолитный железобетон,  Затирка,  Грунтовка,  Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской (2 слоя) | 25,86 | ГКЛВО,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 46,87 | Монолитный железобетон,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 5,55 | - | - |  |
| 309  ВВК | Монолитный железобетон,  Затирка,  Грунтовка,  Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской (2 слоя) | 13,07 | ГКЛВО,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 125,24 | - | - | - | - |  |
| 310  ПВК | Монолитный железобетон,  Затирка,  Грунтовка,  Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской (2 слоя) | 30,59 | ГКЛВО,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 87,88 | Монолитный железобетон,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 12,43 | - | - |  |
| 311  Комната отдыха | Монолитный железобетон,  Подвесной потолок по типу Armstrong | 26,35 | ГКЛВО,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 62,22 | Монолитный железобетон,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 6,30 | Плинтус МДФ крашеный, м | 22,40 |  |
| 312  Помещение начальника смены | Монолитный железобетон,  Подвесной потолок по типу Armstrong | 34,48 | ГКЛВО,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 61,35 | Монолитный железобетон,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 4,2 | Плинтус МДФ крашеный, м | 22,99 |  |
| 313  Помещение ввода кабелей | Монолитный железобетон,  Затирка,  Грунтовка,  Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской (2 слоя) | 19,45 | ГКЛВО,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 77,45 | Монолитный железобетон,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 12,32 | - | - |  |
| 314  Помещение уборочного инвентаря | Монолитный железобетон,  Подвесной потолок реечный по типу Armstrong | 4,75 | ГКЛВО,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  Керамогранитная плитка | 21,87 | - | - | - | - |  |
| 315  Сан. узел жен. | Монолитный железобетон,  Подвесной потолок реечный по типу Armstrong | 4,84 | ГКЛВО,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  Керамогранитная плитка | 28,65 | - | - | - | - |  |
| 316  Сан. узел мужск. | Монолитный железобетон,  Подвесной потолок реечный по типу Armstrong | 4,83 | ГКЛВО,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  Керамогранитная плитка | 28,60 | - | - | - | - |  |
| 317  Коридор | Монолитный железобетон,  Подвесной потолок по типу Armstrong | 81,64 | ГКЛВО,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 209,32 | - | - | Плинтус МДФ крашеный, м | 75,59 |  |
| 318  Тамбур | Монолитный железобетон,  Подвесной потолок по типу Armstrong | 3,63 | ГКЛВО,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 11,93 | Монолитный железобетон,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 2,70 | Плинтус МДФ крашеный, м | 4,86 |  |
| 319  Резервное помещение | Монолитный железобетон,  Затирка,  Грунтовка,  Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской (2 слоя) | 12,61 | ГКЛВО,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 123,04 | - | - | - | - |  |
| 401  Производствен-ное помещение | Монолитный железобетон,  Затирка,  Грунтовка,  АКЗ | 690,86 | - | - | Монолитный железобетон,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  АКЗ | 319,20 | - | - |  |
| 402  Производствен-ное помещение | Монолитный железобетон,  Затирка,  Грунтовка,  АКЗ | 371,27 | - | - | - | - | - | - |  |
| 403  Производствен-ное помещение | Монолитный железобетон,  Затирка,  Грунтовка,  АКЗ | 1101,09 | ГКЛВО,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 211,73 | Монолитный железобетон,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  АКЗ | 489,44 | - | - |  |
| 404  ПВК | Монолитный железобетон,  Затирка,  Грунтовка,  Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской (2 слоя) | 271,57 | ГКЛВО,  Затирка гипсовой смесью.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 698,48 | Монолитный железобетон,  Затирка цементно-песчаным раствором.  Грунтовка,  Улучшенная окраска водоэмульсионной краской | 53,20 | - | - |  |